一.区分主板是AMD还是英特尔?

1.AMD主板前缀是：A、B、X

A：A板只支持超频内存，不支持超频CPU。

B：B板同时支持内存，CPU双超频。

X：X板在拥有B板的的性能基础上，供电更给力，能更上更多的CPU。

1. 英特尔主板前缀是：H、B、Z

H：H板CPU，内存均不支持超频调试。

B：B板只能超频内存，不能超CPU

Z：Z板才能进行CPU和内存的超频调试，价格更高